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	[bookmark: _GoBack]陕西省2026年拖拉机优机投档现场演示评价产品

	序号
	机具品目
	分档名称
	生产企业
	产品
名称
	机具型号
	产品投档
技术参数
	机具
类型
	鉴定（认证）证书编号
	有效期
截止日期 
	企业所属省份
	产品
状态
	备注

	1
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动液压机械无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
	轮式拖拉机
	P2804-7HV
	功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;变速箱类型:液压机械无级变速 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:52.2kg/kW;
	购机补贴（非通用类）
	T202300370068
	2028-03-30
	山东省
	评阅通过
	

	2
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动液压机械无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
	轮式拖拉机
	P3404-8V
	功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;变速箱类型:液压机械无级变速 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:50.0kg/kW;
	购机补贴（非通用类）
	T202232320312
	2027-11-29
	山东省
	评阅通过
	

	3
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动液压机械无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
	轮式拖拉机
	现：P2404-7V(G4)（原：P2404-7V）
	功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;变速箱类型:液压机械无级变速 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:49kg/kW;
	购机补贴（非通用类）
	T202100371019
	2026-11-02
	山东省
	评阅通过
	

	4
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	广西柳工农业机械股份有限公司
	轮式拖拉机
	LT3504-CE
	功率:350马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:65.1kg/kW;
	新产品
	
	
	广西壮族自治区
	评阅通过
	

	5
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	江苏沃得农业机械股份有限公司
	轮式拖拉机
	DK2604
	功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:57.53kg/kW;
	新产品
	
	
	江苏省
	评阅通过
	

	6
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	江苏沃得农业机械股份有限公司
	轮式拖拉机
	DK3004
	功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:49.77kg/kW;
	新产品
	
	
	江苏省
	评阅通过
	

	7
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	山东五征集团有限公司
	混合动力电动轮式拖拉机
	EH2604
	功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:50.26kg/kW;
	新产品
	
	
	山东省
	评阅通过
	

	8
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	现：徐州市凯尔农业装备有限公司（原：徐州凯尔农业装备股份有限公司）
	轮式拖拉机
	XZE3004
	功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:50.55kg/kW;
	新产品
	
	
	江苏省
	评阅通过
	

	9
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机(优机档次)
	中联农业机械股份有限公司
	轮式拖拉机
	DQ2604
	功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;换挡方式:无级变速 ;类型:混合动力电动拖拉机 ;是否智能控制:智能控制 ;前装辅助驾驶(系统)设备卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号):是 ;传动系关键部件具有自主知识产权:是 ;最小使用比质量:57.44kg/kW;
	新产品
	
	
	安徽省
	评阅通过
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